Перечень СИ, которые **временно не будут принимать** в Среднеуральске:

**4301** *Отдел обеспечения единства измерений массы и объёма*

механические лабораторные весы таких типов как ВЛО, ВЛР, АДВ, квадрантные.

**4303** *Отдел обеспечения единства измерений геометрических величин*

оптико-механические, геодезические СИ, стеклянные пластины,

**все эталоны** (меры, шкалы, экзаменаторы, автоколлиматоры и т.д.)

**4400** *Отдел обеспечения единства электрических измерений*

1. Нормальные элементы – **все**;

2. Компараторы напряжений Р3003;

3. Калибраторы универсальные: Н4-6, Н4-7, Н4-16, Н4-17;

**4501** *Отдел обеспечения единства измерений физико-химических и оптико-физических величин*

имитаторы электродной системы И-01, И-02. стеклянные электроды и ареометры будут приниматься только в упаковке, т.к. при транспортировке они могут сломаться. На упаковку наносить надпись: "Осторожно СТЕКЛО".

**4600** *Отдел обеспечения единства измерений теплотехнических величин*

стеклянные СИ, калибраторы, ротаметры, эталонные термометры сопротивления, эталонные термоэлектрические преобразователи, лампы.

По остальным измерениям будут приниматься любые СИ, если они есть в прейскуранте на поверку и калибровку ФБУ «УРАЛТЕСТ»

**Примечание:**

**Ограничение по весу – 20кг одно СИ, по размеру – не более 1м по одной из сторон.**